『방화벽』 도입 선정을 위한

참 가 안 내 서

국 기 원 장

담당	성명	전화번호	이메일	FAX
담당자	이용희	02-3469-0111	baal@kukkiwon.or.kr	02-3469-0119

목    차

1. 목    적	3

2. 개    요	3

3. 입찰안내	4

4. 평가방법 및 결과통보	5

5. 유의사항	5

6. 서류제출 안내	6

7. 관련서식	6

8. 계약특수 조건	6

9. 물품 세부 규격	6

1. 목적

○ 내‧외부로부터의 해킹 및 바이러스, 악성코드 등 내부망 또는 DMZ망에 대한 비인가/부정적인 접근을 신속 탐지/방어하여 홈페이지 등의 원활한 서비스 제공

○ 각종 정보통신시스템 보안성 증대와 사이버 위협에 신속하게 대응할 수 있는 최상의 안정성이 보장된 네트워크 환경을 구현하여 웹서비스 및 원활한 통신망 서비스를 제공

2. 개요

가. 입찰품명 : 방화벽 장비 도입

○ 도입내역

품목	사양	비고
방화벽 TrusGuard 500P	<하드웨어규격>
	H/W 일체형으로 국정원의 CC(EAL4 등급)이상 인증제품
	2. CPU : Intel Core2Quad 2.66Ghz * 1ea 이상
	3. HDD 안정성을 고려하여 Diskless 제품으로 CF 메모리 지원
	4. Memory : 2GB 이상
	5. 기가인터페이스 11 ports 지원(1000Base-SX*6개, 10/100/ 1000Base-T*5개)이상 제공
	<로그관리 서버 규격>
	CPU : Intel Dual Core 2.0Ghz 이상
	2. HDD : 500GB 이상
	3. Memory : 2GB 이상
	4. OS : Window XP Pro
	5. DB : IBM DB2 Express 9.5.2
	<성능>
	물품 세부 규격서 참조

나. 기타사항

○ 제조회사의 정품공급확약서 및 기술지원확약서 제출

○ 필요시 관리자 시스템 기본 교육 지원 포함

○ 도입장비의 H/W 및 S/W의 무상하자 보증기간은 1년

○ 설치 및 기타 기술 지원 포함

3. 입찰안내

□ 입찰일정

○ 공고기간  : 2012. 02. 22(수) - 2012. 02. 29(수)

※ 문의사항은 국기원 총무관리팀 총무과장 이용희

(☎ 02-3469-0111, Fax : 02-3469-0139)

○ 제출마감  : 2012. 02. 29(수) (17:00) / 국기원 총무관리팀

※ 제출서류는 본원 총무관리팀에 직접 제출하셔야 합니다.

(우편 및 Fax 접수 불가)

○ 평가 및 선정  : 2012. 02. 29(수) / 서류 및 제안가격

○ 우선순위사업자통보 : 2012. 03. 02(금) / (17:00) 개별통보

□ 참가신청서 제출

○ 참가신청서 및 제출서류는 국기원 홈페이지(www.kukkiwon.or.kr)를 이용

여 작성한 후, 2012. 02. 29(수) 17:00까지 국기원 총무관리팀에 직접 제

출하여야 한다. (우편 및 Fax 접수 불가)

○ 모든 제출서류는 작성 날인하여 봉인 한 후 제출하여야 함

□ 참가자격

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13‧14조‧20조

규정의 자격요건을 구비한 업체로서,

○ 공고일 현재 소프트웨어산업진흥법 제24조의 규정에 의한 소프트웨어

사업자(컴퓨터관련 서비스업) 등록을 필한 업체로서 주된 사업장 소재지

가 서울특별시에 소재한 업체

○ 4시간 이내, 24시간 365일 체제로 원활한 유지보수와 기술지원을 할 수

있는 자체 유지보수 조직을 보유하고 있는 업체

○ 현재 부정당업자로 지정되지 아니한 업체이여야 하며, 계약시 해당 물품

제조사의 “제품공급 및 기술지원 확약서(Certification)”를 제출할 수 있는         업체

4. 평가방법 및 결과통보

□ 심사 평가 방법

○ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁에 의한 우수사업자

선정

○ 평가는 제출한 서류 및 가격 제안서를 근거로 평가 및 결정

※ 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 업체로 결정

□ 공급자 선정 및 결과통보

○ 참가자격 적합자로서 본원 평가에 의한 공급 사업자 선정

○ 협상기준에 의거, 평가순위 1위부터 순차적으로 협상하여 발주요건에 가장 적합한 사업자를 최종사업자로 결정

○ 우선순위 사업자와 협상에 의하여 합의가 이루어지면 하순위 사업자와 협상은 생략

○ 결과 통보 : 우선순위사업자로 선정된 업체에 대해 개별 통보(03월 02일(금))

5. 유의사항

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용       은 입찰참가자의 부담으로 함

○ 본원은 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며,       입찰참가자는 이에 응해야 함

○ 낙찰자로 결정된 이후에 컨소시엄을 새롭게 구성하거나, 하청 또는 재하청       할 수 없으며, 발견된 경우 사업취소와 아울러 이에 대한 제반사항을 변상       하여야 함.

○ 제출서류는 허위나 단순예상으로 작성하여서는 아니되며, 모든 기재사항을       객관적으로 입증할 수 있어야 하고 허위로 작성한 사실이 낙찰 후 발견될       경우, 낙찰을 취소하고 재공고 입찰에 부칠 수 있음

6. 서류제출 안내

○ 서식은 국기원 홈페이지(www.kukkiwon.or.kr) -> 홍보마당 -> 공지사항)에서 내려 받아 작성

○ 제출서류는 국기원 총무관리팀에 직접 제출하여야 한다.(우편 및 FAX 접수 불가)

□ 제출 서류

○ 참가신청서 1부(본원 소정양식)

○ 가격제안서 1부(본원 소정양식)

○ 회사소개서 1부(본원 소정양식)

○ 사업자등록증 사본 1부(원본대조필)

○ (법인)인감증명서 1부

○ 법인등기부등본

○ 사용인감계 1부(본원 소정양식)

○ 본인이 참여하지 않는 경우 위임장 1부(본원 소정양식)

○ 최근 1년간 국세 및 지방세 완납 증명서 1부

○ 제품공급 및 기술지원 확약서 1부

❋ 제출하는 서류가 사본일 경우 : “원본과 같음”을 명기하고 날인(법인인감 또는 사용인감)하여 제출

7. 관련 서식

서식 1    참가 신청서

서식 2    위임장

서식 3    사용인감계

서식 4    회사소개서(일반현황 및 연혁)

서식 5    가격제안서

8. 계약 특수조건

○ 별첨1 참조

9. 물품 세부 규격

○ 별첨2 참조

〔별지 제 1 호 서식〕

참가신청서
* 아래 사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
신청인	상호 또는 법인명칭			사업자 등록번호
	대 표 자			전화번호
	주 소			주민등록번호
사업건명			방화벽 장비 도입
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 참가에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :			본 참가에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 귀원에서 방화벽 장비 도입 사업자 선정에 참가하고자 귀 원에서 제시한 공고 사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 〔붙임서류〕 ○ 가격제안서 1부 ○ 회사소개서 1부 ○ 사업자등록증 사본 1부 ○ (법인)인감증명서 1부 ○ 법인등기부등본 ○ 사용인감계(본원 소정양식 사용 가능) 1부 ○ 위임장(대표자 제외) 1부(본원 소정 양식) ○ 최근 1년간 국세 및 지방세 완납 증명서 1부 ○ 제품공급 및 기술지원 확약서 1부 2012. . .
신청인(대표자) (인감)
국기원장 귀하

〔별지 제 2 호 서식〕

위  임  장

대리인   성        명 :

주민등록번호 :

주        소 :

위 사람을 대리인으로 정하고 다음사항의 권한을 위임함.

○ 상기인에게 귀 원에서 집행하는 방화벽 장비 도입 사업자 선정과 관련하여 입찰 참가에 대한 권한을 위임함.

○ 상기인의 고의 및 과실로 인하여 발생하는 민.형사상의 모든 책임은 전적으로 본인이 책임을 지기로 함.

2012년      월      일

위임인   사업자등록번호 :

상          호 :

대    표    자 :                    (인)

국기원장 귀하

〔별지 제 3 호 서식〕

사용인감계

확 인	인 감	사용인감	비 고

위의 사용인감을 귀 원의 참가에 수반되는 모든 행위에 사용하기 위하여 인감증명을 첨부하며, 본 사용인감을 고의 또는 과실로 위법 부당하게 사용함으로서 발생하는 민․형사상의 모든 책임은 전적으로 본인에게 있음을 서약합니다.

2012년      월      일

제출자   사업자등록번호 :

상           호 :

대     표    자 :                    (인)

국기원장 귀하

〔별지 제 4 호 서식〕

회사소개서(일반현황 및 연혁)

회 사 명			대표자
주 소
전화번호	회사) H.P)
업 종		생산품목
자 본 금			종업원수
회사설립일	년 월
해당업종부분 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

※ 유지보수 인력은 자세히 기재하여 주시기 바랍니다.

(별지 제 5 호 서식〕

가 격 제 안 서

사업명	방화벽 도입
장비명	TrusGuard 500P
발주기관	국 기 원
제안금액	일금 원 (\ ) 부가세 포함
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. ※ 봉투에 밀봉하여 제출 2012. . .
제안업체 : (인)
국기원 원장 귀하

(별첨1)

계약 특수조건

제1조(목적)

1. .계약상대자는 취급상품인 방화벽 장비를 본원에게 공급함으로써 태권도의 우수성 및 우리문화를 국내는 물론 세계에 널리 알리는 것으로, 계약 상대자, 본원간의 상호협의를 원활하게하고 공정한 거래를 유지하는 것을 목적으로 한다.

제2조(기간 및 지원 사항)

1. 본 계약은 납품계약으로서 단가는 최저가 낙찰업체의 단가를 적용한다.

2. 납품 및 장비설치 완료후 하자보증은 기간은 1년으로 한다.

3. 계약기간 만료일 전까지 차기계약이 체결되지 않았을 경우, 발주자는 계약 상대자와 .상호협의(임시납품기간 등)하여 차기계약 체결 시 까지 납품요청 할 수 있으며, 계약 .상대자는 발주자의 납품요청에 응하여야 한다.

4. 방화벽 장비 납품 시 발생한 불량품에 대하여는 교체 납품하여야 한다.

제3조(납품 및 설치)

1. 계약 대상자는 본원과 협의한 일자 및 지정장소에 해당 물품을 납품하여야 하며, 납품 지연의 특별한 사항이 발생할 경우 이를 증명할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

2. 방화벽 납품일자는 계약체결일로부터 최장 4주 이내로 하며, 물품의 설치완료          일(계약완료일)은 본원 심사운영팀 담당자의 검수확인 일자로 함.

3. 계약상대자는 계약기간 만료 시까지 본원에게 방화벽 납품 공급의 신뢰를 지키고, 납품기한 등의 책임과 의무를 다한다.

4. “을”은 물품 명세서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매, 설치를 완료    하여야 한다.

5. 설치 물품이 본 명세서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 “갑”은 설치변경을 요구할 수 있고 “을”은 이에 응해야 한다.

6. 설치 중 장비나 자료가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구 하여야 하며, 피해발생 시 즉시 응급조치를 취하고 “을”의 부담 및 책임하에 원상 복구 하여야 한다.

제4조(하자보증금)

1. 납품일 익일로부터 1년간으로 하며 계약금액의 100분의 5에 해당하는 현금 또는 이행하자보증보험증권을 하자보증금으로 납부하여야 함.

단, 보증보험증권으로 납부 시 보험기간은 하자기간에 60일을 연장하여 제출하여

야함.

제5조(계약해제)

1. 다음의 경우에는 계약기간 만료 이전이라도 발주자는 계약을 해지 또는 해제할 수 있다

1) 당사가 발주한 내용과 납품한 물품이 상이한 경우

2) 입찰(계약)관련 서류를 위조하거나 변조한 경우

3) 기타 계약조건 및 담당자의 지시사항을 정당한 이유 없이 이행하지 아니하고,

이로 .인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

제6조(비밀유지)

1. 계약 상대자는 작업과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 되며, 비밀 누설로 .인하여 끼친 손해에 대해서는 그 손해를 보상하여야 한다.

2. 계약 상대자는 납품과 관련하여 일체의 자료를 본원의 서면 승인없이 제3자에게

양도할 수 없다.

제7조(기타)

1. 본 계약이 완료된 후라도 계약내용에 대한 부족한 부분에 대하여 추가로 서류 및 자료 .등을 요구할 수 있으며, 계약 상대자는 이에 응하여야 한다.

(별첨2)

물품 세부규격

품명	세부규격	비고
방 화 벽 Trus Guard 500P	1.하드웨어 규격 (1) H/W 일체형으로 국정원의 CC(EAL4 등급) 이상 인증 제품 (2) CPU : Intel Core2Quad 2.66Ghz *1ea 이상 (3) HDD 안정성을 고려하여 Diskless 제품으로 CF 메모리 지원 (4) Memory : 2GB 이상 (5) 기가인터페이스 11 ports 지원(1000Base-SX*6개, 10/100/1000Base-T*5개) 이상 제공 2.로그관리 서버 규격 (1) CPU : Intel Dual Core 2.0Ghz 이상 (2) HDD : 500GB 이상 (3) Memory : 2GB 이상 (4) OS : Window XP Pro (5) DB : IBM DB2 Express 9.5.2 3.성능 (1) 대역폭 확장을 위한 A-A Link Aggregation(802.3ad) 구현 시 Load-Balancing 알고리즘(L2/L3/L4기반) 설정 지원 (2) Operating System : 전용 OS(ANOS) 탑재 (3) L2없이 Full Mesh 구성을 위한 A-S Link Aggregation 지원 가능 (4) 최대 처리 성능 양방향 2Gbps 처리 가능 (5) 최대 동시 1,500,000세션 처리 가능 (6) Route/Bridge 구성에서 LSNAT(Load Sharing NAT), Twice(Twist/Both) NAT, PAT(M:N, N:1), Static(1:1), Excluded 등 다양한 NAT 기능 지원 (7) 방화벽 Policy/IP/Port/Schedule별 7단계 우선순위 QoS기능 지원 (8) HTTPS/SSH 관리용 UI의 Session Idle time 설정 기능 지원 (9) Transparent 구성(브릿지모드)지원으로 기존 네트워크에 대한 변경 없이 설치가 가능할 것 (10) PC용 Anti-Virus(V3/APC) 제품과 유기적 연동을 통해서 악성코드에 감염된 PC의 악성패킷 기반 격리(Quarantine) 및 자동 치료 기능 지원

품명	세부규격	비고
방 화 벽 Trus Guard 500P	(11) 대용량 정책 사용 시 실시간 신규정책 적용기능 (12) 로그파일에대해 분석하여 리포팅을 제공할 수 있는 툴 제공 (13) 통합 보안정책 및 통합로그 검색 시 계정별 권한 부여 기능 지원 (14) 방화벽 정책 유효성을 검증할 수 있는 룰 Hit Counting 기능 지원 (15) IPS 기능 지원 (16) OWASP 10대 취약점 기반의 Web Attack 시그니쳐 보유 (17) 100명 이상의 자체 악성코드 분석 및 시그니처 제작 조직 보유 (18) 1일 2회 이상의 악성코드 탐지패턴 자동 업데이트 (19) 실제 적용 가능한 5,000개 이상의 시그니쳐 보유 (20) DDoS 방어 전문엔진 탑재(특허취득 기술 포함) 지원 (21) HTTP 대리 응답 방식을 통한 HTTP Flooding공격 차단 지원 (22) IPv6 TTA Verified 인증 획득 및 실 구축 레퍼런스 보유 (23) 단일 장비에서 IPSec과 SSL VPN을 동시에 기능 지원 (24) SSL VPN사용 시 Client보안(개인방화벽,Anti-KeyLogger,Cookie/Cache 자동삭제) 기능지원 (25) SSL VPN과 IPS 연동기능을 통한 VPN구간의 악성코드 전파차단 지원 (26) 동일 네트워크간의 IPSec VPN 통신 지원 (27) Bridge 환경에서의 IPSec VPN 기능 지원 (28) Anti-Spam 기능 지원 (29) RBL(Real-Time Black List) 지원 (30) 패킷기반 고속 탐지모듈 적용을 통해 성능저하 없이 유해사이트 URL 차단 (31) SMTP, POP3, FTP, HTTP 서비스의 Anti-Virus 기능 지원