『품‧단 소증 대형카드발급기』 도입 선정을 위한

참 가 안 내 서

국 기 원 장

담당	성명	전화번호	이메일	FAX
담당자	이용희	02-3469-0111	baal@kukkiwon.or.kr	02-3469-0119

목    차

1. 목    적	3

2. 개    요	3

3. 입찰안내	4

4. 평가방법 및 결과통보	5

5. 유의사항	5

6. 제출서류 안내	7

7. 관련 서식	7

8. 계약 특수조건	7

9. 물품 규격서	7

1. 목적

○ 태권도 품‧단 소증을 발급해 국내외 태권도 단증의 위상과 가치를 높이고 대외 홍보를 강화하고, 국기원의 원활한 품‧단증 발급 강화

○ 카드발급장비 공급자 선정을 공개 입찰경쟁을 통해 사업자를 선정 하고자 함

2. 개요

가. 입찰품명 : DataCard사 MX2000 Single Step

○ 도입내역

품목	사양	수량
DataCard MX2000	<H/W>
	Base Module (Controller, InPut, OutPut)	1
	2. Cleaning Module	1
	3. Graphic Printing Module (300dpi, Front)	1
	4. Single Step Color Printing Module (300dpi)	1
	5. Basic Topcoat Module	1
	<S/W>
	Software Maint Agreement for MX2000	1

※ 상세내역은 물품규격서 참조

나. 인수기기

○ 인수기기 내역

품목	사양	수량
DataCard DC9000E	<H/W>
	Basic System – Controller, InPut/OutPut Module	1
	2. UltraGrafix Module (300dpi, Front, Back)	2
	3. Color Module (300dpi)	1
	4. Topcoat Module (Front, Back)	2
	5. Hologram Module	1
	6. 기타 – Cleaning Module	2

다. 기타사항

○ 필요시 관리자 시스템 기본 교육 지원 포함

○ 도입장비의 H/W 및 S/W의 무상하자 보증기간은 1년

○ 설치 및 기타 기술 지원 포함

○ 인수기기 인계에 따른 철거비용은 낙찰업체가 전액 비용부담

3. 입찰안내

□ 입찰일정

○ 공고기간  : 2012. 03. 08(목) - 03. 19(월)

※ 문의사항은 국기원 총무관리팀 총무과장 이용희

(☎ 02-3469-0111, Fax : 02-3469-0119)

○ 제출마감  : 2012. 03. 19(월) (17:00) / 국기원 총무관리팀

※ 제출서류는 본원 총무관리팀에 직접 제출하셔야 합니다.

(우편 및 Fax 접수 불가)

○ 평가 및 선정  : 2012. 03. 20(화) / 서류 및 제안가격(최저낙찰금액)

※ 기존발급기기 인수를 포함한 제안가격제시

※ 리스금액제시(리스회사, 기간, 월리스료, 적용금리)

○ 우선순위사업자결정 : 2012. 03. 21(수) / (14:00) 개별통보

□ 참가신청서 제출

○ 참가신청서 및 제출서류는 국기원 홈페이지(www.kukkiwon.or.kr)를 이용

여 작성한 후, 2012. 03. 19(월) 17:00까지 국기원 총무관리팀에 직접

제출 하여야 한다. (우편 및 Fax 접수 불가)

○ 모든 제출서류는 작성 날인하여 봉서 한 후 제출하여야 함

□ 참가자격

○ Datacard사(미국)와 카드발급기 판매계약이 체결되어 있는 업체 중 금차         입찰 대상 장비의 납품 및 설치가 가능한 업체이고,

○ 금차 입찰에서 낙찰된 협력업체가 유지보수, 제품의 설치, 기술지원 부재         등 문제발생시 제조사에서 직접 수행함을 보증하는 사항을 제조사 발행         문서로 확약 받았으며,

○ 4시간 이내, 24시간 365일 체제로 원활한 유지보수와 기술지원을 할 수

있는 자체 유지보수 조직을 보유하고 있는 업체

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행 규칙 제14조에 의거 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 자

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 해당하지 않는자

4. 평가방법 및 결과통보

□ 심사 평가 방법

○ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁에 의한 우수사업자

선정

○ 평가는 제출한 서류 및 가격 제안서(기존발급장비 인수가격 포함)를 근

거로 평가

○ 리스금액제시를 필히 하여야 하며 리스회사, 기간, 월리스료, 적용금리가         나와 있어야 함

□ 공급자 선정 및 결과통보

○ 참가자격 적합자로서 본원 평가에 의한 공급 사업자 선정

○ 협상기준에 의거, 평가순위 1위부터 순차적으로 협상하여 발주요건에 가장 적합한 사업자를 최종사업자로 결정

○ 우선순위 사업자와 협상에 의하여 합의가 이루어지면 하순위 사업자와 협상은 생략

○ 결과 통보 : 우선순위사업자로 선정된 업체에 대해 개별 통보(03월 21일(수))

○ 평가결과 세부내용은 비공개

5. 유의사항

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용       은 입찰참가자의 부담으로 함

○ 본원은 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며,       입찰참가자는 이에 응해야 함

○ 낙찰자로 결정된 이후에 컨소시엄을 새롭게 구성하거나, 하청 또는 재하청       할 수 없으며, 발견된 경우 사업취소와 아울러 이에 대한 제반사항을 변상       하여야 함.

○ 제출서류는 허위나 단순예상으로 작성하여서는 아니되며, 모든 기재사항을       객관적으로 입증할 수 있어야 하고 허위로 작성한 사실이 낙찰 후 발견될       경우, 낙찰을 취소하고 재공고 입찰 할 수 있음

○ 가격견적서 이외에 본원이 제시한 카드발급기 사양에 대하여 항목별로 세       부적으로 작성하여 제출해야 한다.

6. 서류제출 안내

○ 서식은 국기원 홈페이지(www.kukkiwon.or.kr) -> 홍보마당 -> 공지사항)에

서 내려 받아 작성

○ 제출서류는 국기원 총무관리팀 총무과에 직접 제출하여야 한다.(우편 및

FAX 접수 불가)

□ 제출 서류

○ 참가신청서 1부(본원 소정양식)

○ 가격제안서 1부(본원 소정양식)

○ 회사소개서 1부(본원 소정양식)

○ 사업자등록증 사본 1부(원본대조필)

○ 인감증명서 1부

○ 법인등기부등본 1부

○ 사용인감계 1부(본원 소정양식)

○ 본인이 참여하지 않는 경우 위임장 1부(본원 소정양식)

○ 최근 1년간 국세 및 지방세 완납 증명서 1부

○ 리스 금액(리스사, 기간, 월리스료, 적용금리) 1부

○ Datacard사 제품 공급확인서 1부

❋ 제출하는 서류가 사본일 경우 : “원본과 같음”을 명기하고 날인(법인인감 또는 사용인감)하여 제출

7. 관련 서식

서식 1    참가 신청서

서식 2    위임장

서식 3    사용인감계

서식 4    회사소개서(일반현황 및 연혁)

서식 5    가격제안서

8. 계약 특수조건

○ 별첨1 참조

9. 물품 규격서

○ 별첨2 참조

〔별지 제 1 호 서식〕

참가신청서
* 아래 사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
신청인	상호 또는 법인명칭			사업자 등록번호
	대 표 자			전화번호
	주 소			주민등록번호
사업건명			품‧단 소증 대형카드발급기 도입
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 참가에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :			본 참가에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 귀원에서 공고한 품‧단 소증 대형카드발급기 도입 사업자 선정에 참가하고자 귀 원에서 제시한 공고 사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 〔붙임서류〕 ○ 가격제안서 1부 ○ 회사소개서 1부 ○ 사업자등록증 사본 1부 ○ 인감증명서 1부 ○ 법인등기부등본 ○ 사용인감계 1부(본원 소정양식) ○ 위임장(대표자 제외) 1부(본원 소정 양식) ○ 최근 1년간 국세 및 지방세 완납 증명서 1 부 ○ 리스 금액(리스사, 기간, 월리스료, 적용금리) 1부 ○ Datacard사 제품 공급확인서 1부 2012. . .
신청인(대표자) (인감)
국기원장 귀하

〔별지 제 2 호 서식〕

위  임  장

대리인   성        명 :

주민등록번호 :

주        소 :

위 사람을 대리인으로 정하고 다음사항의 권한을 위임함.

○ 상기인에게 귀 원에서 집행하는 품‧단 소증 대형카드발급기 도입 사업자 선정과 관련하여 입찰 참가에 대한 권한을 위임함.

○ 상기인의 고의 및 과실로 인하여 발생하는 민.형사상의 모든 책임은 전적으로 본인이 책임을 지기로 함.

2012년      월      일

위임인   사업자등록번호 :

상          호 :

대    표    자 :                    (인)

국기원장 귀하

〔별지 제 3 호 서식〕

사용인감계

확 인	인 감	사용인감	비 고

위의 사용인감을 귀 원의 참가에 수반되는 모든 행위에 사용하기 위하여 인감증명을 첨부하며, 본 사용인감을 고의 또는 과실로 위법 부당하게 사용함으로서 발생하는 민․형사상의 모든 책임은 전적으로 본인에게 있음을 서약합니다.

2012년      월      일

제출자   사업자등록번호 :

상           호 :

대     표    자 :                    (인)

국기원장 귀하

〔별지 제 4 호 서식〕

회사소개서(일반현황 및 연혁)

회 사 명			대표자
주 소
전화번호	회사) H.P)
업 종		생산품목
자 본 금			종업원수
회사설립일	년 월
해당업종부분 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

※ 유지보수 인력은 자세히 기재하여 주시기 바랍니다.

(별지 제 5 호 서식〕

가 격 제 안 서
제 안 내 용	건 명		제안일자	2012. . .
	제품금액	금 원정 (￦ ) - 부가세포함
	리스기간		보 증 금
	월리스료		총납부액
	금융비용		적용금리
제 안 자	상호 또는 법인명칭		사 업 자 등록번호
	주 소		전화번호
	대 표 자		주민등록 번 호
본인은 공고내용에 따라 입찰하여 이 제안이 귀 기관에 의하여 수락되면 참가안내서, 계약특수조건에 따라 위의 제안금액으로 수행 기한 내에 완성할 것을 확약하며 제안서를 제출합니다. 붙임 : 리스금액서 1부 2012. . . 신청인(대표자) (인감) 국기원장 귀하

(별첨 1)

계약 특수조건

제1조(목적)

1. .계약상대자는 취급상품인 대형카드발급기 장비를 본원에게 공급함으로써 태권도의 우수성 및 우리문화를 국내는 물론 세계에 널리 알리는 것으로, 계약 상대자, 본원간의 상호협의를 원활하게하고 공정한 거래를 유지하는 것을 목적으로 한다.

제2조(기간 및 지원 사항)

1. 본 계약은 납품계약으로서 단가는 최저가 낙찰업체의 단가를 적용한다.

2. 납품 및 장비설치 완료후 하자보증 기간은 1년으로 한다.

3. 계약기간 만료일 전까지 차기계약이 체결되지 않았을 경우, 발주자는 계약 상대자와 .상호협의(임시납품기간 등)하여 차기계약 체결 시 까지 납품요청 할 수 있으며, 계약 .상대자는 발주자의 납품요청에 응하여야 한다.

4. 카드발급기 납품 시 발생한 불량품에 대하여는 교체 납품하여야 한다.

제3조(납품일)

1. 계약 대상자는 본원과 협의한 일자 및 지정장소에 해당 물품을 납품하여야 하며, 납품 지연의 특별한 사항이 발생할 경우 이를 증명할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

2. 카드발급기 납품일자는 계약체결일로부터 최장 10주 이내로 하며, 물품의 설치완       료일(계약완료일)은 본원 심사운영팀 담당자의 검수확인 일자로 함.

3. 계약상대자는 계약기간 만료 시까지 본원에게 카드발급기 납품 공급의 신뢰를 지키고, 납품기한 등의 책임과 의무를 다한다.

4. “을”은 물품 명세서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매, 설치를 완료   하여야 한다.

5. 설치 물품이 본 명세서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 “갑”은 설치변경을 요구할 수 있고 “을”은 이에 응해야 한다.

6. 설치 중 장비나 자료가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구 하여야 하며, 피해발생 시 즉시 응급조치를 취하고 “을”의 부담 및 책임하에 원상 복구 하여야 한다.

제4조(하자보증금)

1. 납품일 익일로부터 1년간으로 하며 계약금액의 100분의 5에 해당하는 현금 또는 이행하자보증보험증권을 하자보증금으로 납부하여야 함.

단, 보증보험증권으로 납부 시 보험기간은 하자기간에 60일을 연장하여 제출하여

야함.

제5조(계약해제)

1. 다음의 경우에는 계약기간 만료 이전이라도 발주자는 계약을 해지 또는 해제할 수 있다

1) 당사가 발주한 내용과 납품한 물품이 상이한 경우

2) 입찰(계약)관련 서류를 위조하거나 변조한 경우

3) 기타 계약조건 및 담당자의 지시사항을 정당한 이유 없이 이행하지 아니하고,

이로 .인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

제6조(비밀유지)

1. 계약 상대자는 작업과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 되며, 비밀 누설로 .인하여 끼친 손해에 대해서는 그 손해를 보상하여야 한다.

2. 계약 상대자는 납품과 관련하여 일체의 자료를 본원의 서면 승인 없이 제3자에게

양도할 수 없다.

제7조(기타)

1. 본 계약이 완료된 후라도 계약내용에 대한 부족한 부분에 대하여 추가로 서류 및 자료 .등을 요구할 수 있으며, 계약 상대자는 이에 응하여야 한다.

(별첨 2)

물 품 규 격 서

모듈	구성(주요 기능) 및 제원
Controller	구성	◦ 사용자가 데이터의 관리 및 시스템의 제어 ◦ 시스템 상태 점검 ◦ 발급 setup : Card layout, 개인화, 재발급, reject 카드, cleaning cycles, reading data, graphic image 저장, magnetic stripe setup, audit setup, smart card 관리 ◦ PC,모니터, 키보드, 마우스, 경광등
	제원	◦ 모니터 : 19” 평면 LCD 모니터 ◦ PC : CPU – Intel Xeon Quad® Core, 2.4GHz Hard Drive – 500GB / Memory – 4.0GB ◦ Communication and Network : Ethernet 10/100/1000호환 ◦ 운영체계 : Microsoft Windows XP Professional ◦ 언어 지원 : Operating system language pack 사용 가능/ 영어,불어, 중국어,독어,일어등 ◦ 보안 SW : Microsoft® Windows® XP Professional security, access level control, and input/export of encrypted and/or digitally signed data ◦ Audit 소프트웨어 : Job status reporting and real-time production logs ◦ Diagnostic 소프트웨어 : 시스템 내에서 또는 원격제어(보안네트워크 또는 모뎀)을 통한 Diagnostics 과 troubleshooting 지원이 가능 ◦ 크기 : H 94.2 x W 61.0 x 85.9 cm
Input Module	구성	◦ 기능 : System으로 카드의 삽입 ◦ 용량 : 각 모듈당 550매 카드 적재 가능한 input Tray 1 set (탈부착 불가능) ◦ 최대구성 : 총 2개까지 모듈 구성 가능 ◦ Standard Card, SIM Card, Mini Card 적재 가능
	제원	◦ 속도 : 최대 1,200 매/시간 ◦ 적용카드타입 : ISO/IEC 7810 ID-1 Size: 30mil ◦ 적용카드재질 : 재질에 대한 제한 없음. ◦ 크기 : H 127.3 x W 25.4 x L 85.9 cm ◦ 무게 : 45.4kg ◦ 전원사양 : 0.40 Amp, 230V

모듈	구성(주요 기능) 및 제원
Output Module	구성	◦ 기능 : 정품카드와 불량카드의 적재 ◦ 용량 : 각 모듈당 500매 적재 가능한 input Tray 2 set (탈부착 불가능) 정품카드 적재용(1), 불량카드 적재용(1) ◦ 일시정지 및 재시작 버튼 구성 ◦ 최대구성 : 총 1개 모듈만 구성 가능
	제원	◦ 속도 : 최대 1,200 매/시간 ◦ 적용카드타입 : ISO/IEC 7810 ID-1 Size: 30mil ◦ 적용카드재질 : 재질에 대한 제한 없음. ◦ 크기 : H 127.3 x W 25.4 x L 85.9 cm ◦ 무게 : 45.4kg ◦ 전원사양 : 0.40 Amp, 230V
Cleaning Module	구성	◦ 기능 : 카드표면의 Cleaning, 전사 및 컬러인쇄 이전에 필요 ◦ 카드의 이동시 카드 전,후면 Cleaning ◦ 소모품 : Cleaning Tape (대용량), Cleaning Roller ◦ 소모품 기술 : 소모품 정품 인식 기능, 소모품 부족시 알림 기능, Cleaning 주기 최적화 기능 ◦ 사용자 알림 기능 : 소모품 부족, 소모품 사용 완료, 소모품 파손, 소모 품 탑재여부
	제원	◦ 속도 : 최대 1,500 매/시간 ◦ 구성 : Graphic Printing or Color Printing Moduel 사용시 필요 Multi Module 구성시 1개 Module 필요 Card input Module 후단에 설치 추천 ◦ 적용카드타입 : ISO/IEC 7810 ID-1 Size or 30mil ◦ 적용카드재질 : 재질에 대한 제한 없음 ◦ 크기 : H 127.3 x W 25.4 x L 68.6 cm ◦ 무게 : 59.9kg ◦ 전원사양 : 0.58 Amp, 230V

모듈	구성(주요 기능) 및 제원
Graphic Printing Module	구성	◦ 기능 : 카드상에 단색 문자와 이미지를 열전사 프린팅 ◦ 인쇄방식 : 단색 직접 열전사 프린팅 ◦ 해상도 : 300dpi ◦ Text Format : Microsoft Windows 운영 시스템의 True Type font ◦ Barcode Format: Code 39, Code 3 of 9, Code 128, Code 93 외 다 수 ◦ Image Format : BMP, DCP, DPEG, JPEG, GIF87, GIF 89, JPEG, PCX 외 다수 ◦ 전사 위치 : Near edge to edge (2.54mm) ◦ 전면 전사 및 후면 전사에 따라 각각의 Module 필요 ◦ 소모품 기술 : 정품 소모품 자동 인식, 온도 및 모듈 셋팅 자동화 설정된 Job에 적합한 리본 확인, 소모품 부족 알림 ◦ 사용자 알림 기능 : 소모품 부족, 소모품 사용 완료, 소모품 파손, 소모 품 탑재, ◦ 사용 리본 : Black, Blue, White, Red, Green, silver, gold 외 다수 (Masys와 동일) ◦ 최대 구성 : 최대 3 module (최소 1 cleaning Module 필요)
	제원	◦ 속도 : 최대 1,200 매/시간 ◦ 적용카드타입 : ISO/IEC 7810 ID-1 Size or 30mil ◦ 적용카드재질 : PVC or PVC laminate 카드 (PETG and PVC varnish 카드는 호환성 Test 필요) ◦ Module 크기 : H 127.3 x W 25.4 x L 68.6 cm ◦ 무게 : 52.6kg ◦ 전원사양 : 0.60 Amp, 230V
Single Step Color Printing Module	구성	◦ 기능 : 카드상에 Full Color 사진과 이미지를 직접 열전사 프린팅 ◦ 인쇄방식 : 염료 열승화 방식 ◦ 해상도 : 300dpi ◦ Text Format : Microsoft Windows 운영 시스템의 True Type font ◦ Image Format : BMP, DCP, DPEG, GIF87, GIF 89, JPEG, PCX 외 다수 ◦ 전사 위치 : Near edge to edge (2.54mm) ◦ 소모품 기술 : 정품 소모품 자동 인식, 온도 및 모듈 셋팅 자동화 설정된 Job에 적합한 리본 확인, 소모품 부족 알림 ◦ 사용자 알림기능 : 소모품 부족, 소모품 사용 완료, 소모품 파손, 소모 품 탑재, ◦ 사용 리본 : Half panel(6,000 Image) and Full panel(3,000 Image) ◦ 전면 Color Printing 가능 (후면 Printing은 Card flipper module 필요) ◦ 최대구성 : 시스템에 최대 2 module 구성 가능 (최소 1 cleaning Module 필요)

모듈	구성(주요 기능) 및 제원
Graphic Printing Module	제원	◦ 속도 : 최대 900 매/시간 ◦ 적용카드타입 : ISO/IEC 7810 ID-1 Size or 30mil ◦ 적용카드재질 : PVC or PVC laminate 카드 (PETG and PVC varnish 카드는 호환성 Test 필요) ◦ Module 크기 : H 127.3 x W 25.4 x L 68.6 cm ◦ 무게 : 52.6kg ◦ 전원사양 : 0.64 Amp, 230V
Basic Topcoat Module	구성	◦ 기능 : 카드의 표면에 Clear 또는 Holographic topcoat 적용 ◦ 적용 기술 : 고온으로 활성화된 Topcoat를 압력을 이용하여 카드에 부 착 ◦ Topcoat 위치 : 카드 전체면에 Topcoat 적용 ◦ Topcoat 구성 : Standard Clear Topcoat ◦ 소모품 기술 : 정품 소모품 자동인식, 온도 및 모듈 셋팅 자동화 설정된 Job에 적합한 리본 확인, 소모품 부족 알림 ◦ 사용자 알림기능 : 소모품 부족, 소모품 사용 완료, 소모품 파손, 소모 품 탑재 ◦ 최대구성 : 최대 2 module 구성 가능
	제원	◦ 속도 : 최대 1,200 매/시간 ◦ 적용카드 타입 : ISO/IEC 7810 ID-1 Size or 30mil ◦ 적용카드 재질 : 외부가 PVC가 사용된 카드 추천 (다른 재질은 Test 필요) ◦ Module 크기 : H 127.3 x W 50.8 x L 68.6 cm ◦ 무게 : 89.4 kg ◦ 전원사양 : 1.79 Amp, 230V